,Model##Other##,Description##Other##,Height##Length##Inches,Width##Length##Inches,Default Placement Height##Length##Inches
16H x 24W-M,E1453.1624M,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit middle/bottom 16H 24W,16,24,6
16H x 30W-M,E1453.1630M,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit middle/bottom 16H 30W,16,30,6
16H x 36W-M,E1453.1636M,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit middle/bottom 16H 36W,16,36,6
16H x 42W-M,E1453.1642M,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit middle/bottom 16H 42W,16,42,6
16H x 48W-M,E1453.1648M,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit middle/bottom 16H 48W,16,48,6
16H x 24W-T,E1453.1624T,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit top 16H 24W,24,24,38
16H x 30W-T,E1453.1630T,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit top 16H 30W,24,30,38
16H x 36W-T,E1453.1636T,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit top 16H 36W,24,36,38
16H x 42W-T,E1453.1642T,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit top 16H 42W,24,42,38
16H x 48W-T,E1453.1648T,Tile Rail Monitor Arm Retrofit Kit top 16H 48W,24,48,38
